网桥怎么判断桥接状态


适用型号：所有网桥 问题归类：功能配置

###### 适用环境：所有场景

网桥配对好后怎么判断桥接状态。


###### 问题描述：网桥怎么自动配对，拓扑图如下：

如下图所示，两个网桥配对成功后，在应用环境中，面对面安装好




###### 判断方法：

方法1、通过设备信号指示灯判断，LED1、LED2、LED3灯均长亮或闪烁时，桥接质量最好，安装位置最佳。



方法2、登录网桥WEB页面进行查看，输入用户名密码进入网桥页面，默认为admin



点击系统状态，拉到最下边，查看上级AP信号强度，信号强度值越大越好，再查看接受发送速率，两个数值越大越好，根据传输距离将该参数通过扭转网桥角度调到最大即可。

