**本文档适用于为了网络内需要准入管控，没有经过管理员允许，新接入的终端无法上网的办公场景。**

适用型号：M30V1.0/M50V2.0/M80 问题分类：功能设置

**注意：**

1.联网设置已完成；

2.网内已统计了入网设备的MAC地址；

参考拓扑图如下：



**设置方法：**

**步骤1：设置IP-MAC绑定**

点击安全设置-**IP-MAC访问控制**



①可在动态列表中找到对应的地址点击添加





②也可以上方手动新增IP-MAC绑定

③配置后点击下方保存后配置生效。

**验收方式：**

未在列表中用户接入网络中无法上网。